|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2018. 3. 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (3/12 ~ 3/16)** | **예정사항 (3/19 ~ 3/23)** | |
| 시스템팀 | |  Kafka Consumer Daemon 서버 요청(3/12)  - Centos7 OS, JDK1.8 설치 및 환경 설정 지원   분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~3/16)  - Oracle DB 서버 모니터링 설정 완료  - Raid 카드 모니터링 설정 완료   뉴스큐 오픈 대비 모니터링 (3/12~ )  - 시스템리소스 모니터링 및 서비스 데몬 추가 등록   분당IDC Lucy HOST Server 멀웨어 노출 시스템 긴급 점검 (3/15~ )  - 서버 확인 중, 비정상 프로세스 확인 -> 외부 접속 시도하고 있으나, ACL로 인한 접속 불가  - 멀웨어 감염 시스템(Lucy외10대) 점검 및 대상 데몬 및 스크립트 삭제 조치   분당IDC NMS 시스템 구축(3/12 ~ 3/15)  - Cacti, Icinga2, Observium 설치 및 테스트  - 최종 Observium으로 구축 및 장비 등록, 알림 설정 완료   분당IDC 스위치 NTP 설정 완료(3/12)   분당IDC L4 스위치 미사용 Configuration 삭제 완료(3/13)   분당IDC 스위치 인증서버(Tacacs) 구축(3/14)  - Tacacs Container 설치 및 설정  - 스위치 장비 Tacacs 인증 설정(Alteon 장비는 설정 中)   Switch Configuration Magement 구축 (3/15)  - Alteon Template 미존재로 Python backup script 테스트   분당IDC Network대역별 IP 사용현황 정리 中(3/15 ~ 16)  - Network 대역별 사용 현황 정리-   하드디스크 입고(3/14)  - 사진첩 및 동영상 저장용 디스크 입고  - 2T(83ea) 4T(76ea)   뉴스큐 추천 시스템  - 적용 완료후 모니터링   싸이월드 이벤트 서버 구성 2EA (3/12)  - Xenserver 7.2 설치 후 VM2 할당   NewsQ FTP 계정 생성 (3/12)  - 삼성전자 뉴스룸   사진첩 스토리지 2SET 서비스 투입 (3/15)  - CydataBK-N02 Raid controller 교체 후 서비스 투입   싸이홈 SSL 인증서 교체(3/15)  - cy.cyworld.com ssl 인증서 교체 후 nginx 재구동   NewsQue 접근 제한 설정(3/15)  - twww, qwww 외부 접근 차단, L3 acl deny 처리   입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM |  분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~3/16)  - JMS, NFS 모니터링 환경 구축   뉴스큐 오픈 대비 모니터링 (3/12~ )  - 서비스 오픈 대비 서비스 및 시스템 모니터링 강화   분당 IDC 장애 조치 (~3/23)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   멀웨어 노출 시스템 긴급 점검 (3/19~ )  - 싸이채팅방(LUCY) 호스트 서버 재설치 ~(3/22)   Switch Configuration Magement 설정 (~3/23)  - Switch Config backup 세팅(~3/16)  - Alteon 등 Template이 없는 장비의 경우 별도의 Python Script를 통한 백업 예정   분당IDC 스위치 Port map 작성(3/19 ~)  - 스위치별 Port-map 작성(3/9 ~)   분당IDC 유휴 스위치 장비 확인(3/19 ~ 3/23)   분당IDC Lucy 서버 재설치 진행(3/19 ~ 3/23)   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 뉴스Que 시스템에 대한 네트워크 구성 확인  - 전체 네트워크 구성도 작성  - 스위치별 Port-map 작성   대량메일(넷퍼시) 마이그레이션 품의 진행~(3/23) |