|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (5/14 ~ 5/18)** | **예정사항 (5/21 ~ 5/25)** |
| 시스템팀 |  Scouter(APM) 모니터링 테스트 및 설정 (5/8)  - 성수 Public API, Inner API 서버 대상 Tomcat Agent 설치 완료  - 분당 WWW 서버 대상 Tomcat Agent 설치 완료  - 수집 카운터에 대해 Scouter Server 옵션 변경 예정(Heap Mem Size, Disk 용량 등)   DBMS 모니터링 테스트 및 구축(5/4 ~)  - Grafana + Percona를 통한 DBMS 모니터링 설정 테스트 진행 완료(Comm DB 대상)  - 신규 모니터링용 서버 설치 완료  - 싸이 홈DB외 각 DB별 모니터링 설정 예정   싸이 영상 공감 PUSH에 대한 알림 이슈(5/10 ~)  - 영상 공감 누를 시, 알림 미전송 이슈에 대한 시스템 점검  - 분당 및 성수 관련 시스템(InnerAPI, OAuth2, 뻐꾸기 등) 확인 완료  - 아이폰: 현재 API 파라미터 문제로 영상 공감에 대해 DB에 Insert되지 않음  - 안드로이드: API 정상 전달 및 DB Insert 확인  - 영상 글 푸쉬의 경우, 분당에 Batch 서버(Tomcat-Scheduler)가 정상적으로 구동되지 않음.  해당 문제 해결하여 푸쉬 동작 확인   신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 구성에 따른 신규 서버 18대 설치 완료(백업 1대는 유휴 서버 미확인으로  설치 진행하지 못함)  - 랙 마운트, LAN/PS 케이블 연결 완료.  - DB 서버의 경우, DB Zone으로 연결해야 하나 우선 동일 네트워크으로 가설 완료  - 추후 서비스 오픈전까지 Network Zone 변경 예정   HOMEDB 작업(5/14)  -SDB106 투입  -백업디비106 구성 완료 |  성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )  - 2차 확인 예정(스위치별 상세 랙 위치 확인 및 업데이트)   신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 서버 Initializing 작업 예정   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리   Scouter(APM) 서버 설정 조정 (5/25)  - 분당 APM Server 프로세스 Heap Size 조정  - 성수 APM Server 디스크 용량, 메모리 증설 예정   DBMS 모니터링 설정 및 구축 (5/4 ~)  - 성수내 MySQL/MariaDB 모니터링 설정 예정   이외 Application 모니터링 대상 수시 검토 후 테스트 예정(5/25 ~)   클라우스 미팅 예정(베스핀글러벌)(5/24 ~)   어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30) - delay  -구성도 작성   시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   HOMEDB 작업(~5/25)  -SDB102 구축 예정   LG U+ CDN 해지(~5/25)  -해지신청서 작성후 발송  -차후 다른 CDN과 비교후 적용 예정 |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |