|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (5/21 ~ 5/25)** | **예정사항 (5/28 ~ 6/1)** |
| 시스템팀 |  신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 2대를 제외한 16대 서버 Initializing 작업 완료  - 백업 1대는 SATA HDD 서버 부족으로 설치 보류   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정   Scouter(APM) 서버 설정 조정 (5/18)  - Scouter 서버 Scale-Up  - 성수 Publie API 5대 메모리 증설 완료(4G -> 8G)   DBMS 모니터링 설정 및 구축 (5/4 ~)  - Percona + Grafana에서 TICK Stack(Telegraf + InfluxDB + Chronograf)으로 변경  - COMM DB 대상 모니터링 대쉬보드 생성  - Scouter InfluxDB 연동 및 모니터링 대쉬보드 생성  - 이외 서비스들 InfluxDB 연동 테스트 中   외부 공격시도 IP차단 설정(5/24)  - 18.01 ~ 18.05 까지 안랩 관제 서비스에 의해 점검 필요로 구분된 공격의심 IP 183대 차단 설정   싸이월드 사진첩 서버 추가(5/24)   싸이월드 API 서버 성능 분석  - OOM(OutOfMemory)발생으로 잦은 서비스 지연 발생.  - 원인 분석을 위한 OOM Thread Dump 옵션 추가 |  신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 원격 접속 불가 서버 2대 IDC방문하여 조치 예정   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 서비스별 연동 테스트 진행   분당 IDC 장애 조치 (~5/28)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   싸이월드 API 서버 성능 분석  - Thread Dump 분석 및 JVM 튜닝을 위한 heap 및 GC 옵션 변경 등 테스트 진행   어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30) - delay  -구성도 작성   시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   HOMEDB 작업(~5/28)  -SDB102 구축 예정   cloud 미팅(5/28)  -베스핀 글로벌 미팅 |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |